**результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства ООО «ЭСК» проводились в IV квартале 2014 совместно с ПО ЧГЭС:**

**ПС "Шершневская" U=10кВ, пиковые значения тока: ф.15 =110А, ф.23 =100А**

**ПС "Паклинская" U=10кВ, пиковые значения тока: ф.303 =10А, ф.306 =80А , ф.404=8А, ф.405=100А**

**в I квартале 2015 совместно с ПО ЧГЭС ПС "Паклинская" проверка уровня напряжения U=10,2кВ**